RÉFÉRENCES
-   Tables de plongée a I'air-MN90, mode d’emploi, lettre 630 COMISMER du 17.12.96
•	Les tables de plongée 5 I'air de la Marine Nationale :  Historique-Etude Statistique-Propositions d'amélioration; Procès-Verbal CEPISMER nº 03/90. Jean-louis MELIET.

La FFESSM impose I'utilisation des tables MN90 dans le cadre des épreuves théoriques des examens, de même que le Ministère de la Jeunesse et des Sports impose I'usage desdites tables dans les épreuves théoriques des spécifiques BEES1 au BEES2. Plus précisément, il s'agit de I'utilisation des tables MN90 actualisées.

En ce qui concerne la pratique, rappelons qu'à I’origine I'usage des tables MN90 est réserve à la plongée autonome dans le cadre des missions de la marine nationale, pour des plongées ne nécessitent qu'un effort physique modéré.

De ce fait il va de soi que dans le cadre de la plongée sportive ou de loisir, I’usage des tables MN90 fédérales est déconseille pour toute activité sortant de son domaine d’utilisation, en particulier lorsqu'il s'agit d’effort physique important en immersion.

DESCRIPTIF  
Les tables fédérales comprennent:
·	Les tables proprement dites,
·	Le tableau I; détermination de I'azote résiduel par respiration d’air pur en surface,
·	Le tableau II: détermination de la majoration,
·	Le tableau III: détermination de I’azote résiduel par inhalation d’oxygène pur en surface,
·	Le tableau IV: durée de remontée, hors durée palier(s), plus temps inter palier(s).

MODE D'EMPLOI  

GENERALITES
- 2 plongées au maximum par 24 heures.
- Les tables indiquent, en fonction de la profondeur atteinte et du temps passé sous I'eau, la profondeur et la durée des paliers à effectuer au cours de la remontée.
- Vitesse de remontée du fond au premier palier: entre 15 et 17 mètres par minute.
- Entre paliers, la vitesse est de 6 mètres par minute, soit 30 secondes pour passer d'un palier à I'autre. Cela est encore valable depuis le dernier palier jusqu'à la surface.
- La durée de la plongée se compte en minutes entières (toute fraction de minute commencée est considérée comme une minute entière écoulée) depuis I'instant au le plongeur quitte la surface en direction du fond jusqu'à I'instant où il quitte le fond pour remonter vers la surface, à la vitesse préconisée de 15 a 17 mètres par minute.
- La profondeur de la plongée est la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.
- Si la valeur de la durée de plongée ou celle de la profondeur de plongée ne sont pas dans la table, prendre la valeur lue immédiatement supérieure.
- L'interpolation des temps au des profondeurs est interdite.
- La plongée au delà de 60 mètres est interdite.
Les tables données pour les profondeurs de 62 et 65 mètres sont des tables de secours a n'employer qu’en cas de dépassement accidentel.
Dans ce cas il est interdit d'effectuer une nouvelle plongée pendant une durée de 12 heures. Intervalle entre 2 plongées; temps entre la fin de la première plongée et le début de la seconde plongée.

PLONGEES CONSECUTIVES
- Plongées en mode consécutif: 2 plongées dont I'intervalle est strictement inférieur a 15 minutes.
- Si I'intervalle passe entre deux plongées est strictement inférieur a 15 minutes, on considère qu'il s'agit d'une seule et même plongée. On entre dans la table avec comme durée de plong6e la somme des dur6es des deux plongées, et comme profondeur la profondeur maximale atteinte au cours des deux plongées.

PLONGEES SUCCESSIVES
- Plongée isolée: toute plongée effectuée au minimum 12 heures après la précédente.
- Plongées successives: 2 plongées dont I'intervalle est compris entre 15 mn et 12 heures.
- Le groupe auquel appartient la plongée effectuée est caract6rise par une lettre. Ce groupe permet de programmer les plongées successives et de calculer leur décompression.
- Majoration: temps qu’il faudrait passer 5 la profondeur de la 2º plongée pour avoir la même quantité d'azote dissous.
- Si la durée exacte de I'intervalle ne se trouve pas dans le tableau I, prendre la valeur immédiatement inférieure.
- Si la valeur de la tension d'azote résiduel ne se trouve pas dans la première colonne du tableau II, prendre la valeur immédiatement supérieure.
- Si la profondeur de la deuxième plongée ne se trouve pas dans le tableau II, prendre la profondeur immédiatement supérieure, car ce sera celle qui sera prise en compte pour la décompression.
- Si au cours de la plongée successive la profondeur maximale atteinte est supérieure a celle qui a est retenue pour le calcul de la majoration, le plongeur conserve la majoration calculée; le calcul est effectue avec la durée fictive et la profondeur réellement atteinte.
- Si au cours de la plongée successive la profondeur maximale atteinte est inférieure a celle qui a est retenue pour le calcul de la majoration, le plongeur conserve la majoration calculée; le calcul est effectue avec la durée fictive et la profondeur utilisée pour le calcul.

REMONTEE RAPIDE (PLUS DE 15 A 17 M/MN)
- Définition: remontée a une vitesse supérieure a 15 a 17 m6tres par mn. Les paliers ont été exécutés au non.
- Ce qu'il faut faire (seulement dans le cas au la réimmersion est possible en moins de 3 mn):
·	replonger 5 la demi profondeur (moitie de la profondeur prise en compte pour rentrer dans la table)
·	palier de 5 mn 5 la demi profondeur
·	durée de la plongée: du début de la plongée initiale a la fin du palier a la demi profondeur
·	au minimum un palier de 2 mn a 3 mètres.
Attention, dans le cas d'une reimmersion après une plongée successive au consécutive I I’air : la durée de plongée a considérer pour le calcul des paliers est la somme:
·	pour les plongées consécutives, de la durée de la première plongée et de la durée écoulée entre le début de la deuxième plongée et la fin du palier 5 la demi profondeur,
·	pour les plongées successives, de la majoration issue de la première plongée et de la durée écoulée entre le début de la deuxième plongée et la fin du palier de 5 mn à la demi profondeur.
- Dans le cas d'une plongée en mélange suroxygéné, et d'une remontée rapide, le palier de demi profondeur est effectue à la moitié de la profondeur réelle maximale atteinte.
- La vitesse entre le palier de demi profondeur et le premier palier de décompression est de 15 à 17 mètres par mn.

REMONTEE RAPIDE ENTRE PALIER (Plus de 6 m/mn et au plus 15 à 17 m/mn) 
- aucun protocole.
REMONTEE LENTE JUSQU'AU PREMIER PALIER
- Définition: vitesse de remontée jusqu'a I'éventuel premier palier strictement inférieure 5 15 a 17 mètres par mn. 
- Ce qu'il faut faire; majorer la durée de plongée de la durée de remont6e jusqu'au premier palier.
PALIER INTERROMPU
- Définition: non exécution ou mauvaise exécution d'un palier.
- Ce qu'il faut faire (seulement dans le cas ou la reimmersion est possible en moins de 3 mn): replonger au palier interrompu et le refaire entièrement.
PLONGEE EN ALTITUDE
- Pour utiliser la table fédérale en altitude, il suffit de connaître la pression barométrique H régnant 0 la surface du lieu où I'on plonge. On entre dans la table avec une profondeur fictive P’: P'=Px1013/H, au P est la profondeur réellement atteinte (en mètres) et H la pression barométrique du lieu (en millibars ou hectopascals).
- Les paliers devront être effectués à la profondeur P réelle: P =P'xH/1013, ou P' est la profondeur du palier donnée par la table fédérale.
- Durée de remontée: c'est celle de la profondeur fictive; donc: vitesse de remontée plus lente qu'en mer, aussi bien pour rejoindre le premier palier que pour aller d'un palier a I'autre.
- Remontée rapide (c'est à dire dont la durée est strictement inférieure à celle prévue depuis la profondeur fictive): procédure identique à celle du niveau de la mer, mais redescendre à la moitié de la profondeur réelle.
- Palier interrompu, remontée lente, plongée consécutive, plongée successive : même procédure que celle du niveau mer, mais toujours en effectuant les calculs avec les profondeurs fictives.
UTILISATION EXCEPTIONNELLE DES TABLES FÉDÉRALES
INHALATION D' O2 ENTRE DEUX PLONGEES
- Le tableau Ill “diminution de I'azote résiduel par respiration d'oxygène pur en surface" donne la valeur de I'azote résiduel qu'il faut prendre en considération pour entrer dans le tableau II du calcul des plongées successives.
Cette valeur est détermine en fonction:
·	du troupe de plongée successive d'une première plongée (première colonne) ou de “I’équivalent azote résiduel" (deuxième colonne) de)i détermine a I'aide du tableau I après un certain temps passe en surface a respirer de I'air.
·	de la durée pendant laquelle le plongeur respire de I'oxygène pur.
- Lorsque le temps réellement passe a respirer de I’oxygène pur en surface ne figure pas dans le tableau, prendre la valeur immédiatement inférieure.
- La deuxième colonne du tableau III donne I'équivalence numérique entre la valeur de I'azote résiduel et les groupes de plongée successive.

PALIERS A I'OXYGÈNE PUR
- les paliers à 3 mètres et à 6 mètres peuvent être effectués en inhalant de I'O2.
- La durée de chacun des paliers a I'oxygène pur est égale aux deux tiers de la durée du palier à I'air arrondie à la minute supérieure, et est au minimum de 5 minutes.
Cependant la durée de chacun des paliers 5 I'oxygène pur est égale à la durée du palier a I'air lorsque celui-ci a une durée de 1 à 5 minutes.
- Le fait d'effectuer des paliers a I'oxygène pur ne change pas le groupe de plongée successive de la plongée effectuée.

PLONGÉE AU MÉLANGE ENRICHI A L'OXYGÈNE PUR

ll existe des tables spécifiques pour la plongée au nitrox. Toutefois dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle, ou pour des exercices théoriques de calculs avec tables, on peut retenir les règles suivantes:

- Pour utiliser la table fédérale en mer a la profondeur réelle P avec un mélange nitrox à x% d'azote, on rentre dans la table avec une profondeur équivalente PE telle que :
PE = (P+10) .  X  - 10
  0,79
- La profondeur maximum permise en mer est celle correspondant à une pression partielle d’oxygène pur de 1,6 bars.
- La durée et la profondeur des paliers en mer suite à une plongée au nitrox sont exactement ceux de la plongée à I'air réalisée à la profondeur équivalente.
- La durée maximum d'une plongée au nitrox est de 2 heures.
- Toutes les autres règles d'utilisation des tables fédérales sont maintenues dans le cadre des plongées au nitrox
	 Francis IMBERT	 Jean-Louis BLANCHARD	

CONVENTION POUR LE CALCUL DE LA DUREE TOTALE DE REMONTEE  (EPREUVES THEORIQUES) : 

· Vitesse de remontée jusqu'au palier égale à 15 mètres par minute 
· Vitesse de remontée entre paliers ou du dernier palier à la surface égale à 6 mètres par minute. 
· Durée totale de remontée à arrondir à I'entier immédiatement supérieur. 
· La colonne de durée totale de remontée donne directement la valeur cherchée sauf dans les cas ou le début de remontée ne correspond pas à la profondeur maximale prise en compte pour le calcul de la décompression; ces cas particuliers sont entre autres :  

- une consécutive dont la 2º immersion est moins profonde que la première, avec palier(s) 
- une remontée depuis le palier de demi profondeur 
- une fin d'exploration au la décision de remonter se prend 4 une profondeur différente de la profondeur maximum.
 
Dans ces cas là il y a deux procédures équivalentes de calcul:  

Procédure A: utiliser le tableau IV 
Procédure B:  
1 - calculer le nombre de mètres depuis le début de remontée jusqu'à I'éventuel premier palier. Cela fournit une distance "d" 2 
2 - calculer la durée de cette remontée par: durée (en minutes) = d . 		
 	15
3 - ajouter la durée des éventuels paliers ainsi que les durées de passage d'un palier à I'autre. 4 - arrondir la somme obtenue à I'entier immédiatement supérieur.